|  |
| --- |
| void setup() |
|  |

|  |
| --- |
| { |
|  |

|  |
| --- |
| Serial.begin(9600); |
|  |

|  |
| --- |
| pinMode(8,OUTPUT); |
|  |

|  |
| --- |
| } |
|  |

|  |
| --- |
| void loop() |
|  |

|  |
| --- |
| { |
|  |

|  |
| --- |
| int a=analogRead(A5); |
|  |

|  |
| --- |
| Serial.println(a); |
|  |

|  |
| --- |
| if(a<370) |
|  |

|  |
| --- |
| { |
|  |

|  |
| --- |
| digitalWrite(8,HIGH); |
|  |

|  |
| --- |
| } |
|  |

|  |
| --- |
| else |
|  |

|  |
| --- |
| { |
|  |

|  |
| --- |
| digitalWrite(8,LOW); |
|  |

|  |
| --- |
| } |
|  |

}