|  |
| --- |
| void setup() |
|  |

|  |
| --- |
| { |
|  |

|  |
| --- |
| pinMode(10, INPUT);pinMode(12, OUTPUT); |
|  |

|  |
| --- |
| } |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| void loop() |
|  |

|  |
| --- |
| { |
|  |

int r=digitalRead(10);if(r==HIGH){digitalWrite(12,HIGH);delay(200);digitalWrite(12,LOW);delay(200);} else{digitalWrite(12,HIGH);}}